### Proprietà avanzate

Gli utenti possono regolare le proprietà avanzate dinamicamente a seconda dell'ambiente operativo e dei fattori prestazionali. Per regolare le impostazioni delle proprietà avanzate, aprire Gestione periferiche, espandere la struttura dell'elenco degli adattatori di rete, selezionare "Dispositivo di controllo della famiglia Realtek FE/GbE", fare clic con il pulsante destro del mouse e lanciare il menu e lanciare la voce di menu Properties [Proprietà] per aprire il menu delle proprietà "Dispositivo di controllo della famiglia Realtek FE/GbE" e selezionare la scheda Advanced [Avanzate].

NOTA:

- Le impostazioni delle proprietà avanzate sono per utenti esperti. Se non si possiede sufficiente dimestichezza, utilizzare le impostazioni predefinite.

- Un'errata impostazione delle proprietà avanzate può causare errori di connessione o una diminuzione delle prestazioni. In tal caso, consultare questa sezione per selezionare le impostazioni corrette o ripristinare i valori predefiniti.

#### Disabilitazione automatica gigabit (risparmio energia)

A scopo di risparmio energetico, il driver può disabilitare automaticamente I Gigabit quando il cavo viene ricollegato.

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di disabilitazione automatica Gigabit (impostazione predefinita)
Ricollegamento, batteria | Quando si utilizza la batteria, disabilita automaticamente il gigabit al ricollegamento
Ricollegamento, batteria o AC | Disabilita automaticamente il gigabit al ricollegamento

NOTA:

- (*) La funzione è supportata solo per il controller Gigabit Ethernet.

#### Controllo del flusso

Il Dispositivo di controllo della famiglia Realtek FE/GbE può arrestarsi temporaneamente per trasmettere pacchetti mentre riceve pacchetti di controllo del flusso, oppure può inviare pacchetti di controllo del flusso per mettere in pausa il lato trasmesso, per abbinare la velocità del lato trasmesso e di quello ricevuto. Il pacchetto di controllo del flusso mette in pausa la parte terminale trasmessa

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di controllo del flusso (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di controllo del flusso

#### Green Ethernet

È una modalità di risparmio eneregetico. Il dispositivo di controllo della famiglia Realtek FE/GbE è in grado di rilevare la lunghezza del cavo inserito così da determinare la tensione in uscita della trasmissione e di raggiungere un consumo energetico bassissimo.

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione Green Ethernet
Disabilitato | Disabilita la funzione Green Ethernet

NOTA:

- (*) L’impostazione predefinita dipende dal prodotto. Fare riferimento alla scheda tecnica per impostare questa funzione.

#### Interrupt Moderation

Regola dinamicamente la frequenza dell'interrupt della CPU sulla base del traffico di rete. Abilitando questa funzione può abbassare l'utilizzo della CPU.

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di interrupt moderation (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di interrupt moderation

#### IPv4 Checksum Offload

Imposta la funzione di checksum IPv4 dell'hardware

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di checksum IPv4 dell'hardware
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum IPv4 sia in Tx sia in Rx dell'hardware (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum IPv4 solo in Rx dell'hardware
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum IPv4 solo in Tx dell'hardware

#### Jumbo Frame

L'unità di trasmissione massima (MTU) dell'Ethernet è di 1500 byte. Il jumbo frame è il frame con una lunghezza maggiore di 1500 byte. Questa opzione può essere utilizzata per regolare l'unità di trasmissione massima supportata del NIC dell'Ethernet.

Opzioni | Descrizione
2KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 2K byte.
3KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 3K byte.
4KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 4K byte.
5KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 5K byte.
6KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 6K byte.
7KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 7K byte.
8KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 8K byte.
9KB MTU | Imposta la lunghezza del Jumbo Frame a 9K byte.
Disabilita | Disabilita la funzione di Jumbo Frame (impostazione predefinita)

NOTA:

- Per abilitare la funzione Jumbo Frame è necessario che sia abilitata anche dall'altro lato.

#### Large Send Offload v2(IPv4)

Imposta la funzione di frammentazione dei pacchetti TCP dell'hardware NIC.

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv4 dell'hardware NIC (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv4 dell'hardware NIC

#### Large Send Offload v2(IPv6)

Imposta la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv6 dell'hardware NIC

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv6 dell'hardware NIC (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di frammentazione dei pacchetti IPv6 dell'hardware NIC

#### Indirizzo di rete

Modifica l'indirizzo MAC

Impostazione predefinita: non presente

#### Priorità e VLAN

I dati di IEEE 802.1Q/p consentono di indicare la priorità dei pacchetti e la VLAN a cui appartengono. L'impostazione dell'opzione abilita la trasmissione prioritaria e il tagging/de-tagging della VLAN tramite hardware NIC.

Opzioni | Descrizione
Priorità e VLAN disabilitata | Disabilita le funzioni di priorità e il tagging/de-tagging della VLAN
Priorità e VLAN abilitata | Abilita le funzioni di priorità e il tagging/de-tagging della VLAN dell'hardware (impostazione predefinita)
Priorità abilitata | Abilita la funzione di priorità dell'hardware
VLAN abilitata | Abilita la funzione di tagging/de-tagging dell'hardware

#### Ricevi buffer

Imposta le dimensioni del buffer ricevuto

Opzioni | Intervallo
Dimensioni buffer ricevuto | 1~512 (valore predefinito: 512)

#### Ricevi side scaling

L'RSS (Receive Side Scaling) è un meccanismo di bilanciamento del carico che serve ad assegnare dinamicamente la CPU multi-core o le varie CPU ai pacchetti ricevuti del processo.

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di RSS (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di RSS

NOTA:

- Fare riferimento al foglio di calcolo per accertarsi che il dispositivo di controllo della famiglia Realtek FE/GbE sia in grado di supportare questa funzione.

#### Shutdown Wake-On-Lan

Imposta la funzione di Wake-On-Lan dopo shutdown.

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione di Wake-On-Lan dopo shutdown (impostazione predefinita)
Disabilitato | Disabilita la funzione di Wake-On-Lan dopo shutdown

#### Velocità e duplex

Modifica la velocità collegamento e la modalità duplex

Opzioni | Descrizione
"Auto Negoziazione" | Auto negoziazione della velocità collegamento supportata e della modalità duplex con la periferica connessa (impostazione predefinita)
10 Mbps Half Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 10Mbps/Half Duplex
10 Mbps Full Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 10Mbps/Full Duplex
100 Mbps Half Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 100Mbps/Half Duplex
100 Mbps Full Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 100Mbps/Full Duplex
1.0 Gbps Full Duplex | Imposta la velocità collegamento e la modalità duplex a 1000Mbps/Full Duplex (*)

NOTA:

- (*) Solo i dispositivi di controllo della famiglia Gbe supportano lo standard 1.0 Gbps Full Duplex.

#### TCP Checksum Offload (IPv4)

Imposta la funzione di checksum TCP dell'hardware (IPv4)

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di checksum TCP dell'hardware (IPv4)
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP sia in Tx sia in Rx dell'hardware (IPv4) (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP solo in Rx dell'hardware (IPv4)
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP solo in Tx dell'hardware (IPv4)

#### TCP Checksum Offload (IPv6)

Imposta la funzione di checksum TCP dell'hardware (IPv6)

Opzioni | Descrizione
Disabilita | Disabilita la funzione di checksum TCP dell'hardware (IPv6)
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP sia in Tx sia in Rx dell'hardware (IPv6) (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP solo in Rx dell'hardware (IPv6)
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum TCP solo in Tx dell'hardware (IPv6)

#### Trasmetti buffer

Imposta le dimensioni del buffer trasmesso

Opzioni | Intervallo
Dimensioni buffer trasmesso | 1~128 (valore predefinito: 128)

#### UDP Checksum Offload (IPv4)

Imposta la funzione di checksum UDP dell'hardware (IPv4)

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di checksum UDP dell'hardware (IPv4)
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP sia in Tx sia in Rx dell'hardware (IPv4) (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP solo in Rx dell'hardware (IPv4)
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP solo in Tx dell'hardware (IPv4)

#### UDP Checksum Offload (IPv6)

Imposta la funzione di checksum UDP dell'hardware (IPv6)

Opzioni | Descrizione
Disabilitato | Disabilita la funzione di checksum UDP dell'hardware (IPv6)
Rx & Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP sia in Tx sia in Rx dell'hardware (IPv6) (impostazione predefinita)
Rx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP solo in Rx dell'hardware (IPv6)
Tx Abilitata | Abilita la funzione di checksum UDP solo in Tx dell'hardware (IPv6)

#### Wake on Magic Packet

Impostare questa funzione per abilitare l'attivazione del sistema da parte di NIC nello stato di sospensione o ibernazione mentre riceve il magic packet

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione Wake on magic packet (predefinito)
Disabilitato | Abilita la funzione Wake on magic packet (predefinito)

#### Wake on Pattern Match

Impostare questa funzione per abilitare l'attivazione del sistema da parte del NIC dallo stato di sospensione o ibernazione mentre viene ricevuto il pattern match

Opzioni | Descrizione
Abilitato | Abilita la funzione Wake on pattern match(predefinito)
Disabilitato | Disabilita la funzione Wake on pattern match

#### Velocità collegamento WOL e spegnimento

Impostare la velocità di collegamento del NIC mentre il sistema è nello stato di sospensione, ibernazione o è spento.

Opzioni | Descrizione
10 Mbps prima | Impostare la velocità di collegamento a 10 Mbps mentre il sistema è nello stato di sospensione, ibernazione o è spento (predefinito)
100 Mbps prima | Impostare la velocità di collegamento a 100 Mbps mentre il sistema è nello stato di sospensione, ibernazione o è spento